ROLSCHERM VOOR BUITEN (NEN-EN 13561+a08)

38.30.20-a Rolscherm

Fabrikaat: ZonEx

Type: Verticale screen 130 Zip Smart met schuine voorlijst (elektrisch bediend) / Verticale screen 130 Zip Smart met rechte voorlijst (elektrisch bediend) / Verticale screen 130 Zip Smart met ronde voorlijst (elektrisch bediend)

Max. weerstand tegen windkracht (Beaufort): 7-8

Onderdelen:

- kap: afgeschuind / recht / rond

- kasthoogte (mm): 129,4

- kastdiepte (mm): 124,8

- onderregel verzwaard met thermisch verzinkt staal, onderregel weg gewerkt in kap in gesloten toestand

 - onderregel hoogte (mm): 28

 - onderregel diepte (mm): 30

-zijgeleiding u profiel

 - zijgeleiding diepte (mm): 40

 -zijgeleiding breedte (mm): 45

- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd laagdikte ca. 15 microm / in kleur geanodiseerd laagdikte ca. 15 microm / gepoedercoat laagdikte ca. 60 microm.

Doek:

- materiaal: gepolyvinyliseerd glasvezeldoek type satiné, 520 gr/m2. Met aangesealde rits aan beide zijkanten / gepolyvinyliseerd glasvezeldoek type sergé, 525 gr/m2. Met aangesealde rits aan beide zijkanten

- doekkleur:

Bediening:

- elektrische bediening, buismotor 230 V, ingebouwd afslagmechanisme, thermische beveiliging, aangegoten Hirschmannsteker Stas 3m losse aanschroefbare Stak 3 contra-steker / handmatig d.m.v. bandbediening, monocommando of oogwindwerk

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.